**Załącznik nr 2 do zapytania oferowego – Formularz Szczegółowy Oferty**

**ZP.3400-1/11/2023**

**Część 1 – Dostawa sprzętu fotograficznego i oświetleniowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** | **Nazwa producenta, model** |
| 1. | Kamera Camcorder 4k | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- 1-calowa matryca CMOS,- wysoka rozdzielczość UHD i Full HD,- łączna liczba pikseli około 3,4 MP,- zakres oświetlenia obiektu: około 0,1 lx do 100 000 lx,- 15-krotny zoom optyczny (30-krotny zoom zaawansowany w jakości Full HD),- ogniskowa: około od 25,5 do 382,5 mm,- minimalna odległość ostrzenia: 10 mm w trybie szerokokątnym, 60 cm w całym zakresie ogniskowej,- zakres przysłony: f/2,8–f/11,- podwójny procesor DIGIC DV6,- zapis z szybkością 150 Mb/s,- pojemnościowy panel dotykowy LCD,- 3-stykowe gniazda XLR,- wyjście słuchawkowe, HDMI, SDI,- temperatura barwowa (K) w przedziale od 2000 do 15 000 K,- bateria 8,4 W,- gwarancja 2 lata.- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. Kamera Canon XF405 Camcorder 4k | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. |  Pełno klatkowa lustrzanka cyfrowa | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- matryca pełnoklatkowa 30.4 mln pikseli,- czułość 150 000 ISO,- zdjęcia seryjne z prędkością 7 kl/s.,- szeroki zakres czułości ISO 100-32000,- filmy 4K oraz Full HD,- 61 punktów AF / 41 punktów krzyżowych i czułość od -3EV,- cyfrowy optymalizator obiektywu,- gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. CANON EOS 5D Mark IV. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pilot zdalnego sterowania  | - pilot służący do wyzwalania migawki w aparacie,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,- gwarancja 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroniczny wężyk spustowy | - wężyk spustowy o długości 80 cm,- do wyzwalania migawki w aparacie,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,-gwarancja 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Obiektyw stało-ogniskowy 20mm F1.4 DG HSM  | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- ogniskowa 20 mm,- minimalna wartość przysłony f/1.4,- maksymalna wartość przysłony f/16,- obiektyw pełnoklatkowy,- ultradźwiękowy silnik HSM,- 9-cio listkowa przysłona,- metalowa, stała osłona przeciwsłoneczna,- kąt widzenia: 94.5 stopni,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,-gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. SIGMA 20mm F1.4 DG HSM. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Obiektyw stało-ogniskowy 35mm F1.4 DG HSM  | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- ogniskowa 35mm,- minimalna wartość przysłony f/1.4,- maksymalna wartość przysłony f/16,- 2 soczewki asferyczne,- obiektyw pełnoklatkowy,- 9-cio listkowa przysłona,- kąt widzenia: 63,4 stopni,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,- gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. SIGMA 35mm F1.4 DG HSM. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Obiektyw stało-ogniskowy 50mm F1.4 DG HSM | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- mocowanie do lustrzanek APS-C lub pełnoklatkowych,- ogniskowa 50mm,- minimalna wartość przysłony f/1.4,- maksymalna wartość przysłony f/16,- 9-cio listkowa przysłona,- kąt widzenia: 46.8 stopni,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,- gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. SIGMA 50mm F1.4 DG HSM. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Obiektyw stało-ogniskowy 85mm F1.4 DG HSM  | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- ogniskowa 85mm,- wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne,- minimalna wartość przysłony f/1.4,- maksymalna wartość przysłony f/16,- ultradźwiękowy silnik HSM,- mocowanie do lustrzanek APSC lub pełnoklatkowych,- szybki i precyzyjny AF,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,- gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. SIGMA 85mm F1.4 DG HSM. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Obiektyw do fotografii makro 100mm f/2.8 L Macro IS USM | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- 4-stopniowy hybrydowy stabilizator obrazu,- minimalna odległość ostrzenia: 30 cm, - ogniskowa 100mm- odwzorowanie obrazu w rzeczywistym rozmiarze (1:1),- soczewka niskodyspersyjna,- trzypozycyjny ogranicznik odległości,- 8-listkowa okrągła przysłona,- ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego USM- minimalna wartość przysłony f/2.8,- maksymalna wartość przysłony f/32,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,- gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. CANON EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Obiektyw zmienno-ogniskowy 24-70mm f/2.8L II USM  | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- ogniskowa 24-70mm,- minimalna odległość ogniskowania: 0,38 m,- cicha i szybka, automatyczna regulacja ostrości,- dziewięciolistkowa, okrągła przysłona,- kąt widzenia: 84-34 stopnie,- minimalna wartość przysłony f/2.8,- maksymalna wartość przysłony f/22,- obiektyw pełnoklatkowy,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,- gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. CANON EF 24-70mm f/2.8L II USM. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Obiektyw zmienno-ogniskowy EF 16-35mm f/2.8L III USM | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- ogniskowa 16-35mm,- minimalna wartość przysłony f/2.8,- maksymalna wartość przysłony f/22,- dziewięciolistkowa, okrągła przysłona,- minimalna odległość ostrzenia: 0,28m,- napęd autofokusa: pierścieniowy USM,- mocowanie do lustrzanek APS-C lub pełnoklatkowych,- obiektyw pełnoklatkowy,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,- gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. CANON EF 16-35mm f/2.8L III USM. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Obiektyw zmienno-ogniskowy 70-200mm f/2.8L IS II USM | - wysokiej jakości sprzęt wiodącego producenta,- ogniskowa 70-200mm,- stały otwór przysłony f/2,8,- teleobiektyw,- 8-listkowa okrągła przysłona,- minimalna odległość ostrzenia: 1,2m,- ultradźwiękowy pierścieniowy silnik autofokusa,- kompatybilny ze sprzętem z pozycji nr 2,- gwarancja 24 miesiące,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. CANON EF 70-200mm f/2.8L IS II USM. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Lampa błyskowa | - liczba przewodnia od 40 wzwyż,- bezprzewodowe sterowanie (do 30 m),- wyświetlacz z intuicyjnym menu,- głowica z zoomem palnika około 20-200 mm,- tryb błysku: minimum: E-TTLII/E-TT oraz tryb manualny,- podział siły błysku minimum co 1/3 stopnia,- bezprzewodowa praca zdalna,- regulowana głowica lampy w pionie oraz 180 stopnie na boki,- w komplecie z akumulatorkami,- kompatybilna z pozycją nr 2,- gwarancja 12 miesięcy,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. Canon Speedlite 430EX III-RT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Akumulator 2250 mAh z ładowarką | - ładowarka:* prąd ładowania: 8,4 V; 1 x 700 mA / 2 x 500 mA,
* wymiary ładowarki: około 9 x 5,5 x 2,2 cm,
* kompatybilność: akumulator LP-E6,
* dwa niezależne kanały ładowania

- bateria:* pojemność: 2000 mAh,
* napięcie: 7,4 V,

- dwie szt. baterii w zestawie,- w zestawie kabel zasilający oraz zasilacz,- kompatybilny z pozycją nr 2,- gwarancja 24 miesiące. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Statyw do lampy | - czterosegmentowy statyw,- zakres wysięgu około od 108 cm do 380 cm,- możliwość bocznego mocowania osprzętu,- udźwig do około 8 kg,- w komplecie trzpień mocujący 5/8",- gwarancja 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Lampa błyskowa | - energia około 1200 Ws,- sterowana mikroprocesorem,- moc: 650W,- wentylator chłodzący lampę,- żarówka halogenowa,- 7 trybów pracy żarówki,- optyczna i dźwiękowa sygnalizacja,- temperatura barwowa błysku 5400K,- w komplecie z przewodem zasilającym,- kompatybilna z pozycją nr 15,- gwarancja 12 miesięcy,- Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. ELFO FX PRO 1200. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | softboks – płaszczyzna rozpraszająca | - wymiary około 30x50 cm/ 50x50 cm,- w komplecie z pokrowcem,- składany, łatwy do transportu,- do współpracy z jedną lampą błyskową,- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych, sprężystych prętów, napinających materiał odblaskowy,- kompatybilny z pozycją nr 15 i 16,- gwarancja 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw akcesoriów | - w skład zestawu wchodzi: wrota do czaszy, plaster miodu, filtr czerwony, żółty i niebieski,- kompatybilny z pozycją nr 15 i 16,- wrota zakładane na czaszę 55°,- gwarancja 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Lampa PANEL ŚWIETLNY | - rodzaj oświetlenia: LED,- moc diody: 100 W,- temperatura barwowa: 3000-8000K,- CRI: 95,- 200 diod LED o mocy 0,5W każda,- waga: około 3 kg,- zasilanie z sieci elektrycznej i z akumulatorów,- kompaktowa budowa, łatwa w transporcie,- gwarancja 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw oświetleniowy 3x lampa 800W, 3x statyw + walizka  | - zestaw lamp przenośnych wraz z walizką- trzy wysokiej jakości studyjne lampy światła ciągłego: * halogenowa żarówka o mocy min. 800 W,
* światło o zmiennej temperaturze 3000K- 8000K,

- trzy statywy:* wysokość od około 75 do 230 cm,
* wysoka jakość wykonania,

- walizka o wymiarach około 76x26x26 cm na kółkach transportowych,- gwarancja 12 miesięcy.  | 2 zestawy |  |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

Oferowany czas realizacji dostawy.......................................

**Część numer 2 – Dostawa akcesoriów fotograficznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** | **Nazwa producenta, model** |
| 1. | Torba fotograficzna duża | - Wymiary:* wysokość: około 26 cm,
* szerokość: około 47,
* głębokość: około 34,

- mocowanie dla statywu,- chowany pokrowiec przeciwdeszczowy,- przestawialne przegrody, które zapewnią dowolną konfiguracje - regulowany pasek naramienny z metalowymi klamrami,- wnętrze z pianki pokrytej materiałem,- ścianki torby z nylonu 680D TXP,- torba musi być w stanie pomieścić przynajmniej jeden korpus, trzy obiektywy oraz akcesoria fotograficzne,- gwarancja 24 miesiące. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Blenda okrągła 5w1 | - okrągła blenda 5w1,- wymiar: około 110 cm,- 5 płaszczyzn: złota, srebrna, dyfuzor, biała, czarna,- łatwe składanie i zmiana płaszczyzn,- praktyczny pokrowiec w komplecie,- konstrukcja samonośna - nie wymaga stelaża, statywu,- gwarancja 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Blenda fotograficzna do zdjęć 5w1  | - wymiary: około 120 x 80 cm,- 5 rodzajów tła (złote, srebrne, białe, czarne, dyfuzor),- zapinane na zamek błyskawiczny,- pokrowiec w zestawie,- składana konstrukcja,- szybka zmiana powierzchni,- gwarancja 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Karty pamięci CF 128 GB | - typ karty: Compact Flash,- pojemność: 128 GB,- prędkość odczytu: 120 Mb/s,- prędkość zapisu: 60 Mb/s,- gwarancja 12 miesięcy. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Karty Pamięci SD SDXC 64GB  | - typ karty: SDXC,- pojemność: 64 GB,- klasa prędkości: Class 10, UHS-II/U3,- prędkość odczytu: 285 MB/s,- prędkość zapisu: 180 MB/s,- gwarancja 12 miesięcy. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw 3 filtrów 67 mm: polaryzacyjny, szary i UV. | - średnica: 67mm,- 3 rodzaje: polaryzacyjny, UV HMC, Szary NDX8,- tekstylne etui,- gwarancja 24 miesiące. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw 3 filtrów 72 mm: UV, polaryzacyjny i szary. | - średnica: 72mm,- 3 rodzaje: polaryzacyjny, UV HMC, Szary NDX8,- tekstylne etui,- gwarancja 24 miesiące. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw 3 filtrów 77 mm: UV, polaryzacyjny i szary. | - średnica: 77mm,- 3 rodzaje: polaryzacyjny, UV HMC, Szary NDX8,- tekstylne etui,- gwarancja 24 miesiące. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw 3 filtrów 82mm: UV, polaryzacyjny i szary. | - średnica: 82mm,- 3 rodzaje: polaryzacyjny, UV HMC, Szary NDX8,- tekstylne etui,- gwarancja 24 miesiące. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Statyw  | - 4-sekcyjna konstrukcja,- wykonany z włókien węglowych,- wysokość maksymalna około 205 cm,wysokość minimalna około 23 cm,- maksymalne obciążenie około 18 kg,- gumowe stopki z wysuwanymi kolcami,- wytrzymały i stabilny,- 3 poziomy odchylenia nóg,- gwarancja 24 miesiące. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Głowica  | - maksymalne obciążenie około 5 kg,- przekładnie zębate w trzech płaszczyznach,- ruch w każdej osi obsługiwany przez dwa pokrętła,- wbudowana poziomica,- płytka szybkozłączki 410PL/RC4,- kompatybilna z pozycją nr 10,- gwarancja 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Monopod aluminiowy, teleskopowy, głowica 3D i szybkozłączka. | - wysokość minimalna: około 71cm,- wysokość maksymalna: około 180cm,- głowica z antypoślizgową szybkozłączką, **-** obrót panoramiczny głowicy o 360 stopni,- gwint na aparat 1/4",- waga około 1 kg,- 3 rozsuwane sekcje,- gwint 1/4'',- w komplecie: monopod, klucz, śruba, imbus, uchwyt do telefonu z lusterkiem,- gwarancja 12 miesięcy. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Statyw wideo  | - statyw video z nogami typu Dual Stage,- max. udźwig do około 4 kg,- max. wysokość: około 160 cm,- min. wysokość: około 80,5 cm,- 6-stopniowy system przeciwwagi,- regulacja oporu ruchu głowicy w pionie i poziomie,- w komplecie: statyw, głowica, szybkozłączka, pokrowiec,- gwarancja 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Biały parasol paraboliczny | - powierzchnia odbijająca o mlecznie białym, matowym wykończeniu,- średnica około 150 cm,- wysokość około 185 cm,- w zestawie z parasolem pokrowiec naramienny,- gwarancja 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Tło greenscreen - 3 x 3 m | - tło materiałowe greenscreen wraz z systemem zawieszania,- tło:* wymiary: minimum 3x3 m,
* gramatura: minimum 140g/m2,
* wszyty rękaw na rurkę statywową,

- system zawieszania:* 2x statyw o wysokości minimum od 130cm do 300cm,
* 1x rozsuwana belka do zawieszania tła - minimum 130-300cm
* głowica o szerokości 16mm,

- gwarancja 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw do zawieszania tła | - zestaw do zawieszania tła wraz z tłami,- zestaw do zawieszania:* 2x hak na 4 tła z otworami montażowymi,
* 4x komplet mocowań do haków z rozpórkami do tulei,
* 4x plastikowy łańcuszek do rozwijania teł,
* 4x obciążniki łańcuszków,
* rozstaw między hakami: 8 cm,
* długość pojedynczego łańcuszka: około 4m,
* możliwość montażu pod sufitem lub ścianie,
* specjalny system zapobiegający samoistnemu odwijaniu się cięższych teł.

- 4 szt. teł:* kolor: czarny, biały, szary oraz żółty,
* szerokość: około 2,72m,
* długość: około 11m,
* gramatura: około 155 g/m2,
* materiał wykonania: papier/karton,
* gładka, matowa powierzchnia bez tekstury,
* zawinięte na tubę.

- gwarancja 24 miesiące. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

Oferowany czas realizacji dostawy.......................................