

**Załącznik nr 1 do SWZ –**

 **Opis przedmiotu zamówienia**

**ZP.3400-2/6/2024**

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAPYTANIA**

**Zakres prac:**

1. Dach o konstrukcji drewnianej, więźba z krokwi. Dach kryty papą na pełnym deskowaniu, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym (Załącznik 1a do SWZ) oraz programem prac konserwatorskim (Załącznik 1b do SWZ).
2. Oczyszczenie metodą ablacji laserowej lica ścian murów ruin zamku Dybów wraz z murami kurtynowymi dziedzińca. Dopuszcza się wykorzystaniem techniki mieszanej z uwzględnieniem czyszczenia hydrodynamicznego (wodą) lub innej techniki nie ściernej. Wymiary murów około 3500 m2.