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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
ZP.3400-2/1/2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja budynku Generałówki wraz z przebudową toalet, w ramach projektu „7 cudów Torunia szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO” oraz "Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Dybowskiego oraz realizacja wystaw stałych i czasowych”.
1a -  Rewitalizacja budynku Generałówki w ramach projektu „7 cudów Torunia szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO”
[bookmark: _Hlk212194667]Przedmiot umowy w 1a obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
I. Zakres robót technicznych elektrycznych:
1) roboty demontażowe
2) T4 strych i piwnica   , oświetleniowej  typ LED obwody T1, T2, T3 , rozdzielnice strefowe T1, T2, T3 i T4 i rozdzielnia główna z wyposażeniem , wyłącznik ppoż, pomiary instalacji z dokumentacją powykonawczą 
3) montaż ogrzewaczy elektrycznych do wody przepływowych   12,5kW 1 szt i 3,5 kW 2 szt 
4) instalacja awaryjna  z oprawy 6 szt i ewakuacyjna z lampami ewakuacyjnymi  8 szt montowane zgodnie z wymogami przepisów ppoż
5) instalacja domofonowa w tym tablica przyzywowa 1 szt i aparaty odbiorcze 4 szt
6) instalacja internetowa i telefoniczna , montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem 
7) budowa kanalizacji kablowej  , pomiary transmisji i dokumentacja powykonawcza
8) montaż instalacji antywłamaniowej z wyposażeniem w systemie bezprzewodowym
9) montaż instalacji  automatycznej sygnalizacji pożaru SAP  w systemie dozorowanych linii adresowych w układzie pętli radiowej montaż centrali z programami i dodatkowym osprzętem. Pomiary odbiór i dokumentacja 
10) wymiana i modernizacja instalacji odgromowej z pomiarami i odbiorem
11) Projekt zmiany lokalizacji szaf elektrycznych zewnętrznych, zamontowane  przy ścianach zewnętrznych,  modernizacja  szaf i nowa lokalizacja na terenie wewnętrznym
[bookmark: _Hlk214610441] 
II. Montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych dwuprzystankowej winda z2obniżonym podszybiem i nadszybiem
1) wykonanie fundamentu podszybia
2) wykonanie przejścia w stropie 
3) montaż windy i montaż szklanej obudowy
4) podłączenie elektryczne i uruchomienie 
5) dokonanie odbioru i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  UDT

III. Zakres robót renowacyjnych  zewnętrznych :
1) roboty demontażowe
2) naprawa ścian zewnętrznych , oczyszczenie i odgrzybianie
3) wzmacnianie ścian  metodą prętów skręcanych
4) renowacja wypraw tynkarskich zewnętrznych  na tynki wapienną trasowe z dodatkiem włókien, tynki wysokodyfuzyjne, rekonstrukcja profili  
5) malowanie farbami zolowo-krzemianowymi
6) wymiana okien na skrzynkowe drewniane , rama zewnętrzna to układ szyb antywłamaniowy , rama wewnętrzna to układ pakiet ociepleniowy jednokomorowy
7) montaż okiennic ,
8) montaż nowych drzwi zewnętrzne drewniane wg projektu od strony wschodniej i drzwi zewnętrzne z naświetlem od strony północnej 
9) renowacja schodów frontowych ,
10) renowacja tarasu  z wykonaniem hydroizolacji na macie pływającej i wykonanie posadzki z żywicy  z rysunkiem logo
11) montaż balustrady szklanej samonośnej  z nakładką balustrady metalowej, 
12) wymiana rynien i rur spustowych na z blachy tytan cynk
13) remont schodów od frontu na kamienne

IV. Zakres robót renowacyjnych  wewnętrznych :
1) roboty demontażowe
2) renowacja drewnianych drzwi lakierowanych na parterze
3) renowacja ścian i sufitów w wyprawach tynkarskich , tynki  i malowanie  
4) materiały wg projektu technicznego
5) renowacja parkietów , podłóg drewnianych , schodów drewnianych 
6) przemurowania ścian wewnętrznych i przebicia
7) renowacja drzwi wewnętrznych z opaskami  malowanych
8) osadzanie drzwi po renowacji i drzwi drewnianych nowych wewnętrznych z opaskami
9) burzenie ścianek działowych, okładzin skosów na poddaszu i montaż ocieplenia z płyt STG na poddaszu 
10) montaż podłóg z paneli warstwowych na poddaszu ocieplenie i wygłuszenie,
11) wykonanie podłogi z desek na strychu
12) wykonanie otworu na strych o montaż schodów składanych na strych 
1b – Przebudowa toalet w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Dybowskiego oraz realizacja wystaw stałych i czasowych”
Przedmiot umowy w 1b obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
I. Zakres robót technicznych  sanitarnych wod-kan i CO
1) roboty demontażowe
2) zaprojektowanie tras instalacje kanalizacji wewnętrznej 160 i 110 i wodnej pod posadzkami parteru w gruncie 
3) wykonanie wyż wym instalacji 
4) wykonanie instalacji wod – kan w budynku
5) roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń na WC damskie, WC męskie i WC dla niepełnosprawnych
6) montaż wyposażenia WC damskie, męskie i dla niepełnosprawnych
7) wykonanie instalacji ppoż wodnej w tym szafka hydrantowa z wężem z odbiorem
8) montaż grzejników 
9) Projekt wymiany przyłączy instalacji kanalizacji ogólno spławnej i wody , wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej do Sd i wody przyłącza na ulicy , wykonanie dokumentacji
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