**Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty**

**ZP.3400-2/4/2021**

**Część numer 1 – Dostawa mebli**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | krzesło ISO  https://krzeslaiso.pl/807-large_default/iso-24h-bl-c1001.jpg | * tapicerka: czarna, * rama: czarna, * profil: stalowy, * udźwig: 120 kg i więcej | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw okrągłych loftowych stolików  Zestaw stolików KODIA orzech vinatge na czarnej nodze ze stali | * blat – płyta meblowa MDF okleina, kolor orzech, * podstawa – stal malowana proszkowo, kolor czarny, * wymiary:   większy stolik   * wysokość: 36 cm, * średnica: 80 cm, * grubość blatu: 1,8 cm.   mniejszy stolik   * wysokość: 32 cm, * średnica: 60 cm, * grubość blatu: 1,8 cm. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Sofa dwuosobowa | * kolor: ciemnoszara, * szerokość: 180 cm, * głębokość: 88 cm, * wysokość: 66 cm, * głębokość siedziska: 54 cm, * wysokość siedziska: 43 cm. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Wieszak szatniowy podwójny na kółkach z hamulcem  Wieszak szatniowy podwójny na kółkach z hamulcem 9065558008 - Allegro.pl | * wieszak metalowy, mobilny, * podwójne haczyki, zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, * kółka wyposażone są w hamulec, * kolor: czarny, * wymiary orientacyjne: * długość: 180 cm, * wysokość: 175 cm, * głębokość: 80 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Stoły rozkładane  |  Stół ogrodowy prostokątny walizka 180x76cm czarny eco | * rozmiar ok. 180 cm x 75 cm, * kolor: czarny, * rozkładany, składany w walizkę, * metalowy stelaż | 5 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 2 – Wykonanie, montaż i dostawa mebli**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Zabudowa meblowa według indywidualnego zamówienia | - Projekt zabudowy uwzględniający parametry wyposażenia:  **Szafka:**   * 3 szuflady, blumantarotandembox, * szerokość 80 cm, * kolor biały,   **Korpus oraz fronty**:   * płyta laminowana szary perłowy, * uchwyty krawędziowe malowane proszkowo   **Zlewozmywak** półtora komorowy z pragranitu z baterią  **Szafka** z półkami   * szerokość 40 cm, * zawiasy z cichym domykiem Blum, * front i korpus: płyta laminowana szary perłowy, * uchwyt krawędziowy malowane proszkowo.   **Szafka**   * zlewowa szerokość 65 cm, * zawiasy z cichym domykiem: Blum, * front i korpus: płyta laminowana szary perłowy, * uchwyt krawędziowy malowane proszkowo.   **Zabudowa zmywarki**   * szerokość 60 cm, * płyta laminowana szary perłowy, * uchwyt krawędziowy malowany proszkowo.   **Blaty laminowane**  Dąb Hamilton  wymiary:   1. 161,65 cm x 60 cm z wcinką w narożniku 2. 128 cm x 60 cm z wcinką w narożniku 3. 208 cm x 30 cm z kątownikami   **Półki wiszące**   * 2 sztuki * szerokość 36 cm * płyta Dąb Hamilton   **Szafka wisząca**   * 2 sztuki * szerokość 60 cm * zawiasy z cichym domykiem : Blum * otwieranie : system tip-on   korpus oraz front : płyta laminowana Dąb Hamilton | 1 komplet |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 3 – Dostawa sprzętu AGD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Zmywarka | * szerokość: 60 cm, * wysokość: 84 lub 85 cm, * głębokość: 60 cm, * kolor: stalowy/srebrny, * zdejmowany blat, * ilość programów zmywania: min. 6, * pojemność kompletów: min. 13, * klasa zmywania: A, * klasa suszenia: A. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Lodówka | * wysokość: 185,5 cm, * pojemność: 370 l, * chłodziarka: * szerokość 59,5 cm, * głębokość 71,2 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Czajnik elektryczny | * element grzejny, * płaska grzałka płytkowa, * filtrAntyosadowy, * obrotowa podstawa, * pojemność min 1,7 l, * wskaźnik poziomu wody, * wykonanie: stal nierdzewna | 2 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 4 - Dostawa wyposażenia do kuchni**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Filiżanka do kawy ze spodkiem i łyżeczką | * kolor: biały, * pojemność 250 ml. | 40 |  |  |  |  |
| 2. | Talerz deserowy wraz z widelcem do deserów | * średnica: 19 cm, * kolor: biały. | 40 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 5 - Dostawa wyposażenia do kuchni**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Lustro | * kolor orzech * kształt: okrągłe * średnica 80 cm | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Podajnik mydła | * bezdotykowy * kolor: biały | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Suszarka do rąk | * elektryczna * kolor: biały | 2 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 6 – Dostawa sprzętu nagłaśniającego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Konsola do dźwięku | 40-kanałowa konsoleta cyfrowa do zastosowań koncertowych, nagraniowych i studyjnych | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Stagebox | 32 kanały- cyfrowy stagebox I/O z 32 zdalnie sterowanymi przedwzmacniaczami,  6 wyjściami oraz protokołem AES50 wspieranych technologią SuperMac. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Kabel | Kable xlr 6m | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Kabel | Kable xlr 10m | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Statyw | * wysokość minimalna: 470 mm, * wysokość maksymalna: 645 mm, * długość ramienia: 775 mm, * materiał: stal, * kolor: czarny. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt mikrofonowy | Materiał: Aluminium | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Gęsia szyja do uchwytu krótka | * typ: Stojaki "gęsia szyja", * materiał: stal, * kolor: Czarny, * złącze 1: gwint zewnętrzny 3/8'', * złącze 2: gwint wewnętrzny 3/8'', * długość: 140 mm, * średnica: 15 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Gęsia szyja do uchwytu długa | * typ produktu: gęsia szyja, * materiał: stal, * kolor: czarny, * gwint: 3/8", * średnica: 15 mm, * długość: 320 mm. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Mikrofon do perkusji | * typ przetwornika : Dynamiczny * wykres kierunkowości: * Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 10 kHz * Czułość (1 kHz): -64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Mikrofon do perkusji | * przetwornik dynamiczny, neodymowy, * pasmo przenoszenia 40 Hz-18 kHz, * czułość: 1,8 mV/Pa @1kHz, * impedancja: 350 Ohm, * obudowa: metalowa, * złącze: XLR: 3 pin, | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Mikrofon | * Pasmo przenoszenia: 40 - 15,000 Hz, * Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa), * Impedancja wyjściowa (przy 1,000 Hz): 310 omów, * Poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz):-54.5 dBV/Pa. (1.9 mV), * Konstrukcja: uchwyt odlany z metalu, matowe, ciemnoszare wykończenie, * główka z poliwęglanu z siatką wykonaną ze stali. | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Mikrofon | * typ przetwornika : dynamiczne * wykres kierunkowości: Kardioidalna * pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz * czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa. | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Kolumny główne wysokotonowe | * driver wysokotonowy 1.5” z tytanową membamą, * głośnik niskotonowy 15”, * moc: 1000 W, * skuteczność: 94 dBdB, * maks. ciśnienie akustyczne: 134 dB, * pasmo przenoszenia (-3dB): 56 - 18 kHz, * dyspersja (H): 90 °, * dyspersja (V): 50 °. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Kolumny główne niskotonowe | * kolumny główne niskotonowe - Driver wysokotonowy 1.5” z tytanową membamą, * głośnik niskotonowy 15”, * moc: 1000 W, * skuteczność: 94 dBdB, * maks. ciśnienie akustyczne: 134 dB, * pasmo przenoszenia (-3dB): 56 - 18 kHz, * dyspersja (H): 90 °, * dyspersja (V): 50 °. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Listwy | * gniazda pod kątem 45°, * długość przewodu : 1,5 m, * ilość gniazd: 6, * ilość żył: 3, * przekrój przewodów : 1,5 mm2, * przewód zasilający H05VV-F, * maksymalne obciążenie : 3680 W, * kolor : czarny. | 5 |  |  |  |  |
| 16. | Symetryzator pasywny | * konstrukcja nie wymaga dodatkowego zasilania, * wejście musiccenter.com.pl stereo na złączach ¼” TS, * gniazda THRU na złączach ¼” TS, * przełącznik PAD na obu kanałach, * złącza XLR, * przełącznik EARTH/LIFT, * konstrukcja izolowana transformatorowo zapewnia separację elektryczną, * ultra niski szum i ultra liniowość systemu, * aluminiowa obudowa z gumowymi narożnikami ochronnymi. | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Router | * router Procesor: Qualcomm QCA9563, * pamięć RAM: 128 MB, * pamięć wbudowana: 16 MB, * system operacyjny: OpenWRT, MiWiFi ROM, * antena: 7 zewnętrznych anten, * łączność: Wi-Fi, 2.4GHz, 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, * złącza: 3× RJ-45 (LAN), 1× RJ-45 (WAN), * maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 2.4G WiFi — 2X2 (IEEE 802.11N), 5G WiFi — 2X2 (IEEE 802.11AC), * zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK, WPA-PSK2, Ukrywanie SSID * prędkość LAN/WAN 10/100/1000MB, * kolor: czarny, * wysokość: 177 mm (z antenami) * szerokość: 268 mm * grubość: 179 mm * materiał wykonania: tworzywo sztuczne | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Skrzynia | * pojemność: 15 mikrofonów, * zamknięcia TSA , * część na mikrofony wysłana miękką pianą, * dodatkowe miejsce do przewożenia kabli i osprzętu, * czarny hardware. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Szuflada na mikrofony | * standard 19" , * wysokość 3U, * głębokość 39,50 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Multicore, przedłużka do kabli | * długość przewodu: 10 m, * ilość złącz: 6, * wielkość obudowy stageboxa: 25x7,5x7,5 cm, * typ złącz: XLR. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Przedłużka kabli do mikroportow | * długość: 3m, * 8 par jack-jack, * różnokolorowe oznaczenia końcówek, * kolor: czarny. | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Kabel do puszczania muzyki | * długość: 1,0m, * końcówka z jednej strony: 1x wtyk Jack 3,5mm, * końcówka z drugiej strony: 2x wtyk XLR CANON męski, * Przewód: ekranowany, miedź beztlenowa OFC, * końcówki: aluminiowa obudowa, pozłacane styki. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Kabel do puszczania muzyki | * tyki: 2xJack 6.3mm mono / Jack 3.5mm stereo, * Kolor: Czarny, * Kabel: 2x1x0.14mm², ekranowanie 90%, przekrój kabla 4×8 Ømm, * Długość: 2m. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Przejściówka do podłączenia gitar | * Przejściówka do podłączenia gitar do mikroportów, * złącze 1: Mini XLR (F), * typ: Do systemów, bezprzewodowych * złącze 2: Jack TS 6.3 mm - prosty (M), * kolor: Czarny, * długość kabla: 0,75 m. | 4 |  |  |  |  |
| 25. | Zestaw nagłośnieniowy | * kolor obudowy: czarny, * funkcje dodatkowe: BasXPort, Regulacja basów, Regulacja sopranów, * liczba głośników: 2, * ekranowanie magnetyczne: tak, * komunikacja bezprzewodowa, * maksymalne pasmo przenoszenia [kHz]: 20, * minimalne pasmo przenoszenia [Hz] 50, * moc głośnika satelitarnego (RMS) [W] 16, * moc zestawu (RMS) [W] 32, * zasilacz zewnętrzny Jack 3.5mm. | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Nagłośnienie sceniczne liniowe | * mikser –40 kanałowy 1 sztuka, * DI-box – pasywny stereo 2 sztuki, * mikrofon Wokalny 1 sztuka, * mikrofon bezprzewodowy doręczny – 1sztuka, * mikrofon Dynamiczny, Kardioidealny, instrumentalny, lektorski – 1 sztuka. | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 6 –Dostawa sprzętu oświetleniowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Głowa ruchoma | * Zasilanie AC100-240V, 50/60Hz, * Gniazdo zasilania IEC wejściowe, * Pobór prądu 90 W, * Stopień ochrony IP 20, * Źródło światła Moduł LED 60 W, * Kąt świecenia 15°, * Funkcje wbudowane programy, sterowanie DMX, dźwiękiem, master/slave, wbudowany mikrofon, * Tarcza kolorów 1 7 kolorów + otwarty, * Tarcza gobo 1 5 wymiennych rotacyjnych + open, * Pryzmat 3-ścienny statyczny, * Fokus 0-100% liniowy regulowany za pomocą sygnału DMX, * Dimer 0-100%, * Strobo 0 do 20 błyśnięć na sekundę, * Ruch Pan540°, Tilt210°, * Złącza DMX 3 pinowe, * Ilość kanałów DMX 2 tryby do wyboru (5/15 kanałów), * Wskaźnik sterowania wyświetlacz LED, * Wymiary 195mm x 145 mm x 330 mm, | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Par LED | * Kolor: czarny, * Typ oświetlenia efekt / multiefekt, * Paleta barw RGB, * Źródło światła 9x1W LED, * Kąt świecenia (°) 15° – 45°, * Sterowanie automatyczne, ręczne, DMX, * Trybypracy auto, sound, master/slave, DMX, * Złącza danych DMX 3-pin, * Pobór mocy (W) 10 W, * W zestawie uchwyt montażowy. | 9 |  |  |  |  |
| 3. | Wytwornica dymu | * Moc grzałki: 615 W, * Wyjście mgły, maks .: 34 metrów sześciennych na minutę, * pojemność: 1,2 l płynu, * Czas nagrzewania:2 min, * moc :. 230 V ~ (AC), 50 Hz * Wymiary: 280 x 330 x 380 mm, | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Sterownik oświetlenia | * Powierzchnia kontrolna USB do mniejszych zastosowań i do zastosowań profesjonalnych, * 10 klawiszy funkcyjnych, * 4 enkodery cyfrowe, * Przenośna, wytrzymała i lekka konstrukcja, * Złącze USB dla ONYX w systemach PC lub jako skrzydło rozszerzające dla wszystkich konsol ONYX, * Zintegrowane wyjście DMX z możliwością rozszerzenia do 128 wszechświatów, * Urządzenie USB Plug and Play bez zewnętrznego źródła zasilania, * Opcja montażu w stojaku. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Kratownica | * Szerokość : 290 mm * Głębokość : 290 mm * Długość : 0,5 - 4,0 m * Materiał: Aluminium EN AW-6082 T6 * Lamelka: 16x2 mm * Średnica rury 51x2 mm | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Haki do montażu kratownicy | -Komplet | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Splitter DMX | * Zasilanie: AC88~256V, 50/60H,z * Bezpiecznik: F1A 250V, * Gniazda DMX: 3-pinowe typu XLR, * Ilość linii DMX: 2, * Ilość kanałów DMX: 8, * W zestawie: przewód zasilający PowerCon, * Wymiary: 482 x 123 x 44 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Hak do montażu głów | * Typ produktu: gęsia szyja, * Materiał: stal, * Kolor: czarny, * Gwint: 3/8", * Średnica: 15 mm, * Długość: 320 mm. | 9 |  |  |  |  |
| 9. | Listwa | * Listwa 16A * 3fazy 230V | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Kabel | * DMX 1m | 15 |  |  |  |  |
| 11. | Kabel | * DMX 3m | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Kabel | * DMX 5m | 10 |  |  |  |  |
| 13. | listwy - Stairville | * Kolor: czarno-srebrny, * Materiał: aluminium, * Wymiary: 37,5 x 11 x 9,5 cm (dł. x szer. x wys.), * Ustawienie gniazd: 45°, * Listwa z 6 gniazdami. | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Naświetlacz architektoniczny  zewnętrzny | * źródło światła: Diody LED 32x12W RGBWA-UV Full Color, * częstotliwość odświeżania diod: 400 Hz bez migotania Kąt wiązki: 25 °, * strumień świetlny: 2500 luksów, * system kolorów - Źródło LED RGBWA-UV Pełny kolor, * liniowy ściemniacz 0-100%, * regulowany efekt stroboskopowy, * makra kolorów wybierane przez DMX, * Sterowanie 8 sektoramiSterowanie i programowanie, * Dostępnych 6 konfiguracji DMX: 6/10/11/16/48/96 kanałów Wbudowany bezprzewodowy nadajnik-odbiornik DMX, * Niebieski wyświetlacz graficzny LCD, * Szkło hartowane z przodu, * Pozycjonowanie „podświetlenia” z regulowanym kątem, * Stopień ochrony: IP65, * 3-polowe złącza DMX XLR IP65 IN / OUT, * Zasilanie: napięcie wejściowe: AC ~ 100-240 V, 50/60 Hz, * zasilacz impulsowy - maksymalna moc: 390 W przy 230 VAC • IP65 Złącza Powercon True ONE IN / OUT, * 30 metrów okablowania, | 6 |  |  |  |  |
| 15. | Listwa oświetleniowa | * źródło światła: 16 sztuk diod LED RGBAW 5w1 o mocy 10W, * strumień świetlny: 4681 lm, * strumień świetlny przy 2 mw , luksach: czerwony 1119, zielony 2523, niebieski 497, biały 2737, łącznie 6556, * sterowanie: DMX (5/7/9/80 kanałów) automatyczne programy i gradienty kolorów, master/slave, * statyczne kolory regulowane za pomocą wyświetlacza, * klasa ochrony: IP65, * wejście i wyjście DMX: Seetronic XLR 3-pin IP65, * wejście i wyjście zasilania: Seetronic Power Twist TR1 IP65, * temperatura otoczenia: -20° do + 45°, * czarna obudowa wykonana z aluminium, * zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, * pobór mocy: max. 190 W. * 30 metrów okablowania | 16 |  |  |  |  |
| 16. | Reflektor zewnętrzny | * 7x 10W 4-in-1 LEDs Różne ustawienia kolorów, * zaprogramowane pokazy Dimmer 0 - 100% 4 lub 8 kanałów DMX, * master/Slave Tryb aktywacji dźwiękiem Wejście/wyjście DMX 3-pin XLR, * aluminiowa obudowa Wodoodporny, * kolory: RGBW LED: 7x10W * kanały DMX: 4 lub 8 * Zasilanie: 100-240VAC / 50-60Hz * IP 65 * 30 metrów okablowania | 26 |  |  |  |  |
| 17. | DMX | * DMX dwa wejścia LLT | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Lampa | * Źródło: zimna biała dioda LED, * Pobór mocy: 380 W, * Połączenia 3 i 5-pinowe wejście/wyjście DMX, * Wejście i wyjście zasilania IP65. | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 8 – Dostawa sceny i elementów sceny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Scena mobilna | * podest sceniczny czarny, * wymiary 2x1 m, * nogi 40 cm. | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Schody | * schody sceniczne konstrukcja aluminiowa, * wysokość od 1,00 m do 1,60 m. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Podesty | * wymiary 1x1m, * konstrukcja aluminiowa. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Podesty | * wymiary 2x1 m, * konstrukcja aluminiowa. | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Kotara sceny | * Kotara dwuczęściowa, * Kolor czarny, * Materiał zabezpieczony p.poż, * Wymiar standardowy. | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 9 – Dostawa sprzętu elektronicznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Projektor konferencyjny | * Typ matrycy 3LCD, * Jasność [ANSI lumen] 2700, * Wielkość obrazu 34 cale - 332 cale, * Współczynnik kontrastu 35000:1, * Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080), * Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080, * Format obrazu standardowy 16:9 Full HD. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Ekran projektora dmuchany | * wymiary 133 x 100 cm, * typ ekranu: statyw, * typ projekcji: projekcja przednia, * format 4:3, * kolor: biały. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Ekran projektora standardowy | * wymiary 133 x 100 cm, * typ ekranu: statyw, * typ projekcji: projekcja przednia, * format 4:3, * kolor: biały. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Laptop | * Parametry minimalne: * Procesor Intel Core i7-10870H 8 rdzeni Dysk SSD 512GB RAM DDR4 16 GB, * Ekran 15,6cali karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Flipchart | * Flipchart mobilny magnetyczny, * Wysokość 130-190 cm, * Wymiary 70 x 100 cm, * 5 kółek, * Stabilna podstawa. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Listwy antyprzepięciowe | * kolor: czarny, * filtr przeciwprzepięciowy, * obszar zastosowania: wewnątrz pomieszczeń, * poziom ochrony IP 20, * rodzaj: listwa, * maksymalne obciążenie 2300 W, * długość: 1,8 m, * 1 bezpiecznik, * prąd znamionowy [A] 10, * sygnalizacja napięcia: tak, * uziemienie: tak. | 2 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 10 – Dostawa i montaż monitoringu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Monitoring i alarm | * rejestrator - 1 sztuka, * 2 kamery, * 1 Dysk 4TB, * Switch POE 4+2, * zestaw alarmowy: klawiatura sensoryczna, 3 czujniki ruchu, 2 czujniki dymu, sygnalizator zewnętrzny. | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 11– Dostawa nagrzewnicy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Nagrzewnica | * nagrzewnica olejowa EKO 120-150KW z odprowadzeniem spalin, * mobilna na kołach. | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 12 – Dostawa agregatu prądotwórczego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Agregat prądotwórczy | Agregat prądotwórczy EKO mobilny, na przyczepie, o mocy od 120 do 200 KW. | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 13 – Dostawa systemów wystawienniczych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | System wystawienniczy | System wystawienniczy do zaaranżowania trzech kondygnacji Krzywej Wieży , w tym co najmniej 12 gablot, z oświetleniem ekspozycyjnym i zamknięciem o wymiarach980x530x810(h) mm + 255mm klosz | 1 |  |  |  |  |
| 2. | System wystawienniczy | System wystawienniczy szyna galeryjna 100cm | 5 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

**Część numer 14 – Dostawa materiałów promocyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Ścianka z logiem TAK | Ścianka z logiem, mobilna, pozwalająca promować instytucję podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych. W załączeniu projekt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Leżak z nadrukiem | * wytrzymała konstrukcja wykonana z drewna bukowego, * dowolny nadruk na powierzchni poszycia: 43cm x 105cm, * powierzchnia materiału: 43cm x 134cm, * certyfikowane zabezpieczenia przed składaniem się leżaka, * trójstopniowa regulacja siedziska. | 10 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części ......................................

**Część numer 15 – Dostawa sprzętu do VR i oprogramowania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | komputer graficzny/gamingowy | Parametry minimalne: Komputer graficzny / gamingowy (4 rdzenie, od 4.20 GHz do 4.50 GHz, 8 MB cache) ilośc pamięci RAM 32 GB dysk SSD 256, dysk magnetyczny 2000 GB, karta graficzna System operacyjny | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Monitor komputerowy | Parametry minimalne:   * 24 cale, * Led DVI, * HDMI, * Głośniki, * Kolor czarny. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Klawiatura komputerowa | Bezprzewodowa klawiatura gamingowa | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Mysz komputerowa | Bezprzewodowa mysz komputerowa gamingowa | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Google wirtualnej rzeczywistości | * Kompatybilność PC, * Rozdzielczość ekranuv3664 x 1920 (1832 x 1920 na każde oko), * Częstotliwość odświeżania 72 Hz90 Hz, * Dźwięk Wbudowany mikrofon -Wbudowane głośniki, * Czujniki, * Akcelerometr, * Magnetometr, * Żyroskop, * Złącza Audio - 1 szt., * USB-C 3.0 - 1 szt., * Pamięć wbudowana 256 GB, * Rekomendowane wymagania sprzętowe, * Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X lub lepszy Pamięć RAM: 8 GB lub więcej, * USB 3.0, * Windows 10, * Dołączone akcesoria, * Kabel, * Kontroler - 2 szt., * Zasilacz, * Wkładka dystansująca, * Baterie AA - 2 szt., * Dodatkowe informacje, * Przetwarzanie dźwięku 3D, * Regulowany rozstaw ekranów (IPD), * Torba, * Kabel USB typu C 5m , * Ładowarka ( 8out,1 in), * Powerbank, * Kabel do powerbanku i gogli 1,2 m, | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Gry edukacyjne, zręcznościowe, przygodowe. | **Wszystkie gry na nośniku i oryginalnym opakowaniu.**   * FIFA 22 Gra, PS5 * Far Cry 6 Gra,PS5 * Battlefield 2042 Gra,PS5 * Farming Simulator 22 Gra, PS5 * Plants vs. Zombies: Battle For NeighborvilleGra, PS5 * The Sims 4 Gra + dodatki,PC * Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku Gra,PC * Cyberpunk 2077 Gra, PC * The Sims 4: Psy i Koty - Dodatek Gra, PC * BiomutantGra, PS5 * DeathloopGra PS5 * Assassin's Creed: Origins Gra,XBOX X * Battlefield V Gra, XBOX X * Farming Simulator 19 Gra, XBOX X * Age of Empires IV Gra, * Star Wars Jedi: Upadły Zakon Gra, PS5 * Elden Ring Gra, PC * The Medium: Two Worlds - Special Edition Gra, PC * Half-Life: Alyx, PC * Horizon: Forbidden West - EdycjaPS5Specjalna Gra, PS5 * Outcast 2 Gra,PC * Dying Light 2 - Edycja Deluxe Gra, PS5 * Nioh Collection Gra, PS5 * Ghost of Tsushima Director's Cut Gra, PS5 * Rainbox Six Extraction - Edycja Deluxe Gra, PS5 * ReturnalGra, PS5 * Demon-s Souls Gra, PS5 * Call Of Duty: Vanguard Gra,PC * Final Fantasy VII: Remake Intergrade Gra,PC * Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level PS5 Edition Gra, * Hitman 3 Gra,PC * Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction - Guardian Edition Resident Evil Village Gra, PS5 * Ring Gra, * The King of Fighters XV - Day One Edition Gra,XBOX X * Jurassic World Evolution 2 Gra, XBOX X * Assassin’s Creed: Valhalla Gra,PC * Lego Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów Gra, PC * Destroy All Humans! 2 - Reported Gra, PS5 * Death Stranding Directors Cut Gra, PS5 * Crusader Kings III - Day One Edition Gra, PS5 * Iron Harvest - Complete Edition Gra, XBOX X * Borderlands 3: Ultimate Edition Gra, XBOX X * Oddworld: Soulstorm - Day One OdditionGra, PS5 * Chivalry 2 - Steelbook Edition Gra, PS5 * Port Royale 4 Extended Edition Gra, PS5 * Maneater Gra PS5 Let's Sing 2022, PS5 * Metro Exodus - Edycja Kompletna Gra,XBOX X * Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 Gra, XBOX X * Overcooked: Jesz ile chcesz Gra, PS5 * Necromunda: Hired Gun Gra, PS5 * Chorus - Day One Edition Gra, PS5 * Active Neurons 3, XBOX X * Professor Rubik's Brain Fitness, PS5 * Island Saver, PS5 * Building Simulator, * Just dance 2021, PC * Outer Wilds, XBOX X * Sid Meier’s Civilization® VI + dodatki, PC * Microsoft Flight Simulator, PC * Oxygen Not Included, PC * Discover Tour Bundle by Assassin's  Creed, PC * ImmortalsFenyxRising, PS5 * RidesRempublic PS5 * MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame XBOX X  Bassmaster® Fishing 2022 PCNHL™ 22 PS5Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete XBOX XNBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle PCJust Dance® 2021 PS5Sackboy: Wielka Przygoda – Edycja Cyfrowa DeluxePS5My Universe - Puppies&Kittens PS5Moja Znajoma Świnka Peppa PS5Moja stadnina: Konie, turnieje, przygody PS5LEGO® Hobbit XBOX XWinter Sports Games PS5Human Anatomy VR PS5AngryBirds VR: Isle of Pigs PCLEGO® Iniemamocni PS5ADOBE CLOUD program graficzny do obsługi VR.  * Gra edukacyjna według własnego projektu, oparta na technologii wirtualnej rzeczywistości. PC VR * **ZAMEK VR** - zadanie polega na odtworzeniu Zamku Krzyżackiego w Toruniu i jego otoczenia na podstawie obecnych ruin w technologii wirtualnej rzeczywistości(Virtual Reality). Odtworzenie będzie polegało na zdobyciu wiedzy historycznej o kształcie, przestrzenich, lokalizacji oraz funkcjonalności danych obiektów składających się na zamek. Proces projektu będzie składał się z następujących elementów: * modelowanie przestrzenne ( technika wykonania 3D wszystkich brył w taki sposób aby powstała możliwość interakcji ze światem wirtualnym). W zakres wykonania modeli oprócz samej bryły zamku oraz budynków przyległych wchodzi wykonanie modeli związanych z użytecznością i przenaczeniem poszczególnych przestrzeni( wyposażenie magazynów, zbrojowni, kaplicy, kuchni, obejcia zamkowego, wieży) * teksturowanie ( technika nałożenia odpowiednich tekstur na elementy aby nabrały realistycznego wizerunku- kolor-faktura) * zaprojektowanie oświetlenia w sposób zbliżony do rzeczywistego panującego w tamtym okresie * zaprojektowanie interkacji użytkownika z przestrzenią ( zaprogramowanie częsci elementów w taki sposób aby użytkownik mógł na nie wpłynąć: dotknąć, przesunąć, ponieść, odsłuchać dedykowane tło muzyczne) * Projekt musi być przygotowany do odtworzenia na polularnychgooglach typu ( HTC VIVE PRO, Oculus Quest 2). |  |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................